

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO   
(CAASD)**

**REFERENCIA**: CAASD-LR-01-2014

Estimados señores,

Sirvan encontrar una serie de aclaraciones al Pliego de la Licitación de la Referencia:

1. **Solicitamos los planos de las Obras, los cuales no vienen en el pliego de la oferta.**

Los Planos del área estarán disponibles a partir del día 15 de Mayo 2014 a las 2:00 pm y serán entregados en el Departamento de Compras y Contrataciones ubicado en el 2do nivel del Edificio No. 1 de la C/ Euclides Morillo No. 65.

1. **Favor confirmar si cada lote debe presentarse en ofertas separadas o en la misma oferta, como 2 presupuestos separados.**

Deberán prepararse un “Sobre A” contentivo de las documentaciones y requerimientos técnicos especificados en el Pliego de Condiciones y un “Sobre B” para cada Lote de manera separada contentivo de las documentaciones requeridas en el apartado 2.14 del Pliego de Condiciones

1. **En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, favor indicar si un licitante puede presentarse a un solo lote, o si es necesario que se presenten ambos lotes.**

Un oferente puede presentar oferta para uno o para todos los Lotes de la Licitación, ya que los Lotes son independientes.

1. **Favor confirmar que la garantía de seriedad de la oferta es una garantía bancaria.**

## Como establecido en la Sección II: Datos de la Licitación (DDL), en el numeral 2.15, literal B), la garantía de seriedad de la oferta para el proceso de Licitación Restringida referencia CAASD-LR-01-2014, será una Garantía Bancaria correspondiente al1% del monto de la oferta.

1. **Favor confirmar que se aceptarán fianzas para el resto de garantías. (anticipo, fiel cumplimiento y vicios ocultos)**

##### Tal como lo establece el Contrato Estándar suministrado como parte de los Pliegos de Condiciones las garantías en cuestión serán las siguientes:

##### ***Artículo 18 Garantías de anticipo***

##### Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una **póliza de seguro de fidelidad** a entera satisfacción de LA CAASD por un valor equivalente al monto del avance inicial.

##### ***Artículo 20.- Garantía de fiel cumplimiento de Contrato***

##### Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal entrega de **una garantía bancaria o una póliza de seguros** a favor de LA CAASD, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

##### ***Artículo 22.- Garantía de vicios ocultos***

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de LA CAASD, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al Doce por ciento (12%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una **compañía de seguros con su correspondiente fianza**, a entera satisfacción de LA CAASD.

1. **Favor remitir detalle de las vallas de seguridad y protección solicitadas en la partida Fase A, l.1.1**

La valla de seguridad será construida con el propósito de proteger a los transeúntes o peatones de las actividades de construcción en la zona intervenida, esta será de madera o una combinación de madera y zinc si así lo recomienda la Supervisión.

Ver detalles anexos

1. **Favor remitir detalle de los puentes de seguridad y protección solicitadas en la partida Fase A, l.1.1**

El puente de seguridad será construido en madera o puede ser una pasarela metálica prefabricada con ese propósito si así lo considera la Supervisión.

Ver detalles anexos

1. **Favor definir explícitamente el alcance de las partidas tituladas Tuberías Provisionales, en el apartado Fase A, ll.1.2**

Las tuberías provisionales, como su nombre lo indica, son aquellas que se colocaran, de manera provisional, para mantener el servicio de abastecimiento en agua potable u otro servicio a los usuarios de la zona de intervención y durante el periodo de esa intervención. La tubería recomendada es de 2" PVC SCH 40 de espiga y campana; esta tubería se colocara en ambos lados de la calle y sobre la acera y protegida con la valla de seguridad

1. **Favor definir si en el Plan de Manejo Ambiental de la Obra existe una zona de bote designada. Si no, indicar una.**

No tenemos una zona de bote seleccionada, normalmente eso lo resuelve el dueño de los camiones utilizados para esa tarea. Lo que si se considera para el caso de la Zona Colonial es una longitud de bote superior a los 20 kms.

1. **Favor definir las características del material de relleno requerido.**

Ver las especificaciones anexas

1. **Favor definir cómo se manejará la reposición de base (si existe).**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor definir cómo se manejará el corte, demolición, bote y reposición de asfalto y/o adoquines (si existen).**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor confirmar que las unidades de medición de las partidas siguientes son las que se colocan a continuación:**
2. **Excavación: m3n**
3. **Relleno: m3c**
4. **Bote: m3e**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor definir cada una de las Presiones Nominales (PNs) de las tuberías y piezas especiales de Polietileno (PE) que aparecen en los apartados :**
2. **Fase A. ll.3.5 a ll.3.7**
3. **Fase A, ll.3.23**
4. **Fase A, ll.3.24**
5. **Fase A, ll.4.5 a ll.4.7**
6. **Fase A, ll.4.21**
7. **Fase A, ll.4.22**
8. **Fase B, ll.3.1**

**Respuestas:**

1. La partida 3.5 de la Fase A parte II debe decir, Tuberías de 3" PEAD, PN 10

La partida 3.6 de la Fase A parte II debe decir, Tuberías de 2" PEAD, PN 10

La partida 3.7 de la Fase A parte II debe decir, TEE de 3"X 3" de polipropileno (PP) PN 10

1. Las piezas y accesorios desmontables de usos en las tuberías de polietileno son de polipropileno (PP) PN 10, con esto quedan respondidos los apartados a, b, y c.
2. Las partidas d, e, y f se refieren a la colocación de las tuberías, piezas y accesorios que se acaban de especificar precedentemente.
3. Las partidas 3.1.1 y 3.1.2 de la Fase B parte II son de las mismas características y especificaciones de las partidas 3.5 y 3.6 de la Fase A parte II, las cuales ya han sido especificadas.
4. **Favor definir el material de los tapones de las partidas:**
5. **Fase A, ll.3.25**
6. **Fase A, ll.3.26**
7. **Fase A, ll.3.27**

Los tapones para los apartados a y b de esta pregunta son de PVC, para el apartado c, los tapones serán de polipropileno (PP) PN 10.

1. **Favor especificar lo siguiente respecto a la partida Fase A, ll.3.28 y Fase A, ll.4.23 y Fase B, l.3.7 y Fase B, l.5.6:**
2. **Remitir plano de detalle de instalación.**
3. **Presión Nominal (PN) de las válvulas.**
4. **Confirmar que son de vástago fijo.**
5. **Confirmar que la caja telescópica puede ser plástica.**
6. **Que debe incluirse en el precio unitario las juntas mecánicas necesarias para la instalación.**

**Respuestas:**

1. Para el apartado **a)**, ver detalles propuestos en la carpeta anexa
2. Para el apartado **b)**, ver especificaciones incluidas en la carpeta anexa
3. Para el apartado **c)**, ver especificaciones incluidas en la carpeta anexa
4. Para el apartado **d)**, la caja telescópica será de hierro fundido (HF)
5. Para el apartado **e)**, las juntas mecánicas Dresser están indicadas en la lista de cantidades del presupuesto, por tanto deben ser incluidas en esos ítems.
6. **Favor especificar lo siguiente respecto a la partida Fase A, ll.3.29 y Fase A, ll.4.24:**
7. **Remitir plano de detalle de instalación.**
8. **Presión Nominal (PN) de las válvulas.**
9. **Confirmar que tipo de válvulas son (compuerta, mariposa, bola, etc.). Remitir especificaciones**
10. Para el apartado **a)**, ver detalles propuestos en la carpeta anexa
11. Para el apartado **b)**, ver especificaciones incluidas en la carpeta anexa
12. Para el apartado **c)**, ver especificaciones incluidas en la carpeta anexa
13. La partida 4.24 de la Fase A parte II se refiere a la colocación de las piezas especificadas precedentemente.
14. **Favor confirmar si las juntas mecánicas (dresser) requeridas para los accesorios de acero serán pagadas en la partida Fase A, 3.22 y Fase B, l.3.6.**

Si, serán pagadas en esas partidas.

1. **Favor remitir respecto de las acometidas domiciliarias de agua potable de la partida Fase A, ll.5:**
2. **Especificaciones técnicas.**
3. **Detalle de instalación.**

Ver especificaciones y detalles anexos

1. **Favor remitir respecto del medidor domiciliario de agua potable de la partida Fase A, ll.6 y Fase B, l.10:**
2. **Especificaciones técnicas.**
3. **Detalle de instalación.**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor remitir especificaciones para las pruebas hidrostáticas.**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor remitir detalle de instalación completo de las arquetas de 60 x 60 especificadas en la partida Fase A, ll.10 y Fase B, l.14.**

Ver detalles anexos

1. **Favor remitir detalle de instalación completo y especificaciones técnicas del hidrante de la partida Fase A, ll.11.**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor remitir respecto a las acometidas domiciliarias de alcantarillado sanitario de la partida Fase A, lll.17:**
2. **Especificaciones técnicas.**
3. **Detalle de instalación.**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor remitir detalle del registro prefabricado de la partida Fase A. lll.19.**

Ver especificaciones y detalles anexos

1. **Favor definir el alcance de los trabajos de la partida Fase A, IV.20.1.1, Excavación (corte base y pavimento).**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor remitir las especificaciones del material de relleno de la partida Fase A, IV.20.2.1. (Ver pregunta 10 anterior).**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor remitir detalle de instalación (plano) de las aceras a reponer (hormigón simple o con malla electro soldada). Especificar el tipo de malla (espaciamiento de la cuadricula y el calibre).**

Ver especificaciones y detalles anexos

1. **Respecto a la partida Fase A, IV.22, favor definir lo siguiente:**
2. **Remitir especificaciones técnicas del pavimento (caliente asfaltico o adoquines o mezcla de ambos).**
3. **Detalles o planos.**

Ver especificaciones anexas

1. **Respecto a la partida Fase A, IV..23 y Fase B, l.8 y Fase B, ll.22; favor :**
2. **Definir el alcance de los trabajos.**
3. **Remitir pianos de instalaciones soterradas existentes.**
4. **Aclarar que se refiere a "cubicar desglosado".**
5. **Cubicar desglosado se refiere a detallar las partidas, piezas y accesorios utilizados en esas tareas.**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor remitir las especificaciones del material de relleno de la partida Fase B, l.2.3. (Ver pregunta 10 y 26 anteriores).**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor remitir detalle de instalación (planos) de los registros de la partida Fase B, l.4.1 a l.4.3.**

Ver hojas de planos P9.2.1, P9.2.2 y P9.2.3

1. **Favor especificar al resistencia del hormigón de los anclajes de la partida Fase B, l.6.**

Ver plano P9.2.1

1. **Favor remitir respecto a las acometidas domiciliarias de agua potable de la partida Fase B, l.9:**
2. **Especificaciones técnicas**
3. **Detalle de instalación**
4. **Presiones nominales de las tuberías y piezas especiales**

Ver especificaciones indicadas en la pregunta 19, las cuales aplican también aquí.

1. **Favor remitir respecto a los medidores domiciliarios de agua potable de la partida Fase B,1.10:**
2. **Especificaciones técnicas.**
3. **Detalle de instalaci6n.**
4. **Presiones nominales de las tuberías y piezas especiales.**

Ver especificaciones anexas

1. **Favor remitir las especificaciones del material de relleno de la partida Fase B, ll.18.3. (Ver pregunta 10 y 26 y 31 anteriores).**

Ver especificaciones anexas

**Notas Adicionales**

1. **Todas las tuberías superiores a los 2” de diámetro serán con juntas de goma las demás se ajustaran a las especificaciones ya definidas.**
2. Los documentos listados a continuación estarán disponibles a partir del día 15 de Mayo 2014 a las 2:00 pm y serán entregados en el Departamento de Compras y Contrataciones ubicado en el 2do nivel del Edificio No. 1 de la C/ Euclides Morillo No. 65:
   * 1. Detalle de Valla de Protección
     2. Detalle de Valla de Protección 2
     3. Detalle Reg Block 6 Desagüe
     4. Detalles
     5. Plano de Puente de madera
     6. Sección de acera
     7. Detalle de Valla de Protección
     8. Detalle de Hidrante
     9. Detalle válvula con registro
     10. Detalle de válvula de desagüe con filtrante