****

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**

**(CAASD)**

**Comité de Compras y Contrataciones**

**Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Diez (10) vehículos de Motor**

**CAASD-LPN-02-2013**

**Adenda No.1**

**Se modifica**  **el acápite 2.8 Descripción de los Bienes de la Sección II****, Datos de la Licitación (DDL) como sigue:**

### 2.8 Descripción de los Bienes

**Lote 1.**

Bienes: Camionetas Doble Cabina 4x2

Cantidad Requerida: Siete (7) Unidades

Especificaciones Técnicas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Especificaciones Técnicas** | **Requerimientos** |
| MOTOR |
| Alimentación | Inyección  |
| Cilindros/Válvulas | 4L/16 |
| Cilindrada (cc) | 2450-2550 |
| Potencia Máxima HP (rpm) | 102HP - 158HP |
| Combustible | Diesel |
| TRANSMISIÓN |
| Tipo /Velocidades | Mec/5 |
| Tracción / Posición | Tras/DL (4x2) |
| DIRECCIÓN |
| Tipo | Hidráulica |
| FRENOS |
| Tipo | Hidráulicos |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Posteriores | Tambores |
| SUSPENSIÓN |
| Delantera | Independiente doble brazo con barra de torsión, amortiguadores a gas y barra estabilizadora |
| Posterior | Eje rígido con muelles longitudinales y amortiguadores |
| DIMENSIONES |
| Capacidad de Maletera (lts) | 1.25 tns a 1.50tns |
| Capacidad de Tanque (lts) | 14Gls - 20Gls |
| Número de pasajeros | 5 |
| Número de puertas | 4 |
| SEGURIDAD |
| Cinturones (D) Pretensados | 2 |
| Cinturones (T) de 3 puntas | 2 |
| Airbags (delanteros) | Se permite con o sin airbags |
| Alarma e Inmovilizador | Alarma |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR |
| Aire Acondicionado | SI |
| Alza vidrios  | Mecánicos / Eléctricos |
| Radio original CD, Mp3 | SI |
| Volante regulable de altura | SI |
| Asientos regulable | C: Recl, Desl, Alt (Piloto)P: Desl, Recl |
| Asientos | Separados |
| Apoya cabezas regulables | Si |
| Tapiz de los asientos | Tela |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
| Faros halógenos | Se permite con o sin halógenos |
| Espejos exteriores  | Eléctricos |
| Aros de Acero | Si |
| Neumáticos | 204 R16--- C265 / 70 R16---205 R16 C (mínimo 195/R15) |
| Cantidad de Neumáticos  | 5 |
| Cantidad de Aros  | 5 |
| Tercera luz de freno | Opcional |

### Lote 2

Bienes: Camionetas Doble Cabina 4x4

Cantidad Requerida: Tres (3) Unidades

Especificaciones Técnicas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Especificaciones Técnicas** | **Requerimientos** |
| MOTOR |
| Alimentación | Inyección |
| Cilindros/Válvulas | 4L/16 |
| Cilindrada (cc) | 2450-2550 |
| Potencia Máxima HP (rpm) | 150HP - 180HP/4000rpm |
| Combustible | Diesel |
| TRANSMISIÓN |
| Tipo /Velocidades | Aut-5 Vel |
| Tracción / Posición | 4WD/DL |
| DIRECCIÓN |
| Tipo | Hidráulica |
| FRENOS |
| Tipo | Hidráulicos |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Posteriores | Tambores |
| SUSPENSIÓN |
| Delantera | Independiente doble brazo con barra de torsión, amortiguadores a gas y barra estabilizadora |
| Posterior | Eje rígido con muelles longitudinales y amortiguadores |
| DIMENSIONES |
| Capacidad de Maletera (lts) | 1.25 tns a 1.50tns |
| Capacidad de Tanque (lts) | 14Gls - 20Gls |
| Número de pasajeros | 5 |
| Número de puertas | 4 |
| SEGURIDAD |
| ABS | Si |
| Cinturones (D) Pretensados | 2 |
| Cinturones (T) de 3 puntas | 2 |
| Airbags (delanteros) | Si (2) |
| Airbags Laterales |   |
| Alarma e Inmovilizador | Alarma |
| Control de Tracción ASR |   |
| Sensor de lluvias |   |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR |
| Aire Acondicionado | Si |
| Alza vidrios  | Eléctricos |
| Cierre Central de Puertas | Si |
| Radio original CD, Mp3 | Si |
| Volante regulable de altura | Si |
| Asientos regulable | C: Recl, Desl, Alt (Piloto)P: Desl, Recl |
| Asientos | Separados |
| Apoya cabezas regulables | Si |
| Tapiz de los asientos | Tela/Vinil o Combinado |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
| Faros Neblineros | Si |
| Faros halógenos | Si |
| Espejos exteriores  | Eléctricos |
| Aros  | Aleación |
| Neumáticos | 204 R16--- C265 / 70 R16---205 R16 C (mínimo R #16) |
| Cantidad de Neumáticos  | 5 |
| Cantidad de Aros  | 5 |
| Tercera luz de freno | Si |